

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1

84163 Marklkofen

www.gima-ziegel.de

|  |
| --- |
|  **Thermopor- MAUERzIEGEL – 30,0 cm** Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnungund Angabe herstellen aus GIMA-Mauerziegel 016. Die Ziegel sind nach DIN1053 und dem Zulassungsbescheid Z17.1-420 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit einem Leichtmörtel LM21 vollfugig zu vermauern. **Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)** Art.-Bez.: SM68Rohdichteklasse: 0,8Festigkeitsklasse: 8Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda): 0,16 W/mKGrundwert der zul. Druckspannung: 2,5 fk [MN/m²]d = 30,0 cm (247/300/238 mm)oder gleichwertigAngebotenes Fabrikat: …………………………………………………………………………….. |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |

Ausschreibungstext

**GIMA-MAUERZIEGEL SM68**

Format: 247 / 300 / 238 mm