

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1

84163 Marklkofen

www.gima-ziegel.de

|  |
| --- |
|  **Thermopor- MAUERzIEGEL – 17,5 cm** Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnungund Angabe herstellen aus GIMA-Mauerziegel 17,5 cm. Die Ziegel sind nach DIN 1053 EN 771-1 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit Normalmörtel (MGII) zu vermauern.  **Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)** Art.-Bez.: SM98Rohdichteklasse: 1,0Festigkeitsklasse: 12Grundwert der zul. Druckspannung: 5,0 fk [MN/m²]d = 17,5 cm (372/175/238 mm)oder gleichwertigAngebotenes Fabrikat: …………………………………………………………………………….. |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |

Ausschreibungstext

**GIMA-MAUERZIEGEL SM98**

Format: 372 / 175 / 238 mm